扩展基础吊环计算

1.荷载计算：
1)DJj03自重计算，扩展基础如下图所示。
[image: ]
q1=(4.5x3.4+4.5x2)x0.4x25=243kN
2）DZ-3自重计算，短柱如下图所示。
[image: 1646041230(1)]
q1=[0.8x0.9x(2.5-0.8-0.05)-0.25x0.25x0.15]x25x2=59kN

q=q1+q2=243+59=302kN
2. 吊环布置及大样
基础共布置4个吊环，如下图所示。
[image: 1646049411(1)][image: 1646052013(1)]
吊环锚固长度La=max{35d,30d}=35d，吊环竖直段应伸至基础底并满足0.6La要求。

3.受力计算
1）吊环采用Q235B圆钢，吊环应力按50N/mm2考虑。计算在荷载标准值作用下所需吊环的最小面积 As=302000/3/2/50=1007m2 ;

则吊环直径 
取吊环Ø36(Q235B)，锚固长度La=35x36=1260mm，竖直段800-40＝760mm>0.6x1260=756mm，满足要求。
2） 验算基础底板在吊装时是否满足
取两个吊环计算长向板带，自重x1.5动力系数。
计算模型：
[image: ]
效应标准组合
M：[image: ]

V：[image: ]

计算结果：
	项 目
	过 程 参 数
	结 果
	实 配

	左支座
	面 筋
	------
	------
	------

	裂 缝
	------
	------

	第1跨中
	底 筋
	梁底无受拉区
按构造配筋
	As=
2159
	11D18
(2799)

	裂 缝
	Mq=-0.0 ρte=0.010 
σs=-0.0 ψ=1.000
	ωmax = -0.00 mm

	挠 度
	Mq=4.1 ψ=0.20 Bs=3.420e+014
θ=1.69 B=2.022e+014
	挠度 0.2 mm
(1/4551)

	1/2跨支座
	面 筋
	M=5.3   ξb=0.518
αs=0.001   γs=1.000
	As=
2159
	11D18
(2799)

	裂 缝
	Mq=4.1 ρte=0.010 
σs=2.9 ψ=0.200
	ωmax = 0.00 mm

	第2跨中
	底 筋
	M=100.9   ξb=0.518
αs=0.011   γs=0.995
	As=
2159
	11D18
(2799)

	裂 缝
	Mq=72.7 ρte=0.010 
σs=51.9 ψ=0.200
	ωmax = 0.02 mm

	挠 度
	Mq=72.7 ψ=0.20 Bs=3.420e+014
θ=1.69 B=2.022e+014
	挠度 0.5 mm
(1/7323)

	2/3跨支座
	面 筋
	M=5.3   ξb=0.518
αs=0.001   γs=1.000
	As=
2159
	11D18
(2799)

	裂 缝
	Mq=4.1 ρte=0.010 
σs=2.9 ψ=0.200
	ωmax = 0.00 mm

	第3跨中
	底 筋
	梁底无受拉区
按构造配筋
	As=
2159
	11D18
(2799)

	裂 缝
	Mq=-0.0 ρte=0.010 
σs=-0.0 ψ=1.000
	ωmax = -0.00 mm

	挠 度
	Mq=4.1 ψ=0.20 Bs=3.420e+014
θ=1.69 B=2.022e+014
	挠度 0.2 mm
(1/4685)

	右支座
	面 筋
	------
	------
	------

	裂 缝
	------
	------
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结论：扩展基础均满足施工起吊。
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