开始<存盘退出前准备工作>: 0
结束<存盘退出前准备工作>: 265
开始<查id的功能>: 0
结束<查id的功能>: 94
结束<生成梁托柱、墙托柱的节点>: 374
结束<判断全楼网格是否过大、过小>: 0
结束<生成全楼节点网格对位信息>: 62
结束<生成遗漏的楼板>: 16
结束<生成底部支座>: 78
结束<计算结构基本自振周期>: 0
结束<检查模型数据>: 437
结束<楼面荷载倒算>: 109
结束<关闭平面图文件等操作>: 125
END: 1295
