一层自建房校审意见

建筑专业：

1. 锅炉房外室内外高差缺少台阶
2. 窗户无定位尺寸
3. 走廊左端建议开窗，增加采光
4. 爷爷卧室建议开窗。
5. 锅炉房需设置排水沟

电气专业：

1. 一层插座平面图，进户门右侧建议增设插座。
2. 一层照明平面图，进户门外灯线应从客厅连接，就近原则，施工方便。

给排水专业：无